**VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**

**Bērnu segas**

|  |
| --- |
| 1. **PIELIETOJUMS** |
| Sega paredzēta valsts apdraudējuma gadījumā atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 26. marta noteikumiem Nr. 185 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā”, lai, personai līdz divu gadu vecumam (bērnam) atrodoties zemas temperatūras apstākļos C0 klimata kategorijas rajonos, nodrošinātu fizioloģisko funkciju aizsardzību no hipotermijas. Sega tiek izmantota neapkurinātās vai vāji apkurinātās telpās. Segai jābūt komfortablai, ērti pārvietojamai, kompaktai un jāspēj nodrošināt maksimālu komfortu, cik iespējams, samazinot tās svaru. |
| 1. **PAMATMATERIĀLS** |
| * 1. Segas atbilstība “*STANDARD 100 by OEKO-TEX®*” prasībām vai ekvivalenta standarta prasībām.   2. Segas materiāls: poliesters, kas nodrošina dabiska materiāla tehniskās īpašības, vai 100% kokvilna, piemēram, flanelis (mīksts, austs audums, kas izgatavots no kokvilnas).   3. Segas materiāla īpašības: elpojoša, uzsūc lieko mitrumu no ķermeņa un iztvaiko vidē, novēršot pārkaršanu miega laikā.   4. Segas materiāla blīvums 460 g/m² (+/- 5 %). Izturīgs, labi saglabā formu.   5. Sega ar blīvi nošūtām malām.   6. Segas vīļu apdare, detaļu savienošana ar izturīgu šūšanas diegu.   7. Segas kompresijas soma / maisiņš: no mitrumizturīga materiāla, kas nodrošina 100% mitruma izturību, kas pasargā segu no ārējas vides iedarbības, to transportējot vai uzglabājot. Vairākkārt izmantojama.   Piezīme: Visiem standartiem var tikt piedāvāts ekvivalents. |
| 1. **TEHNISKĀS PRASĪBAS** |
| Segai jānodrošina lietotāja komforts pie +5° C apkārtnes temperatūras |
| 1. **IZMĒRS UN SVARS** |
| * 1. Segas aptuvenais garums 140 cm.   2. Segas aptuvenais platums 110 cm.   3. Segas svars kopā ar kompresijas somu / maisiņu ne lielāks kā 1500 g. |
| 1. **MARĶĒJUMS** |
| * 1. Segas malā jābūt iešūtai drukātai etiķetei, uz kuras jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:      1. LVA (Latvijas *ISO Country code*);      2. Ražotāja nosaukums;      3. Izstrādājuma nosaukums;      4. Partijas numurs;      5. Izgatavošanas mēnesis un gads;      6. Pamatmateriālu sastāvs;      7. Kopšanas simboli un apraksts;      8. QR kods ar 1.-7. punktā iekļauto informāciju.   2. Etiķetē norādāmai informācijai jābūt atbilstoša izmēra un izkārtotai tā, lai to būtu viegli izlasīt un noskenēt. |
| 1. **KRĀSA** |
| Vienkrāsaina vai ar neuzkrītošu zīmējumu, noturīga, jāpievieno segu ilustrējošs vizuāls materiāls. Krāsu saskaņo ar pasūtītāju. |
| 1. **KOPŠANAS PRASĪBAS** |
| * 1. Segas mazgāšanas temperatūra – ne zemāka par +60o C,   2. Gludināmas,   3. Vēlama ķīmiskā tīrīšana. |
| 1. **IEPAKOJUMS** |
| * 1. Katra kompresijas somā / maisiņā salocītā sega papildus jāievieto caurspīdīgā slēgtā, mitruma izturīgā plastikāta vai poliamīda vakuuma maisā, uz kura tieši vai ar uzlīmi ir norādīts ražotāja nosaukums, izstrādājuma nosaukums, svītrkods un QR kods.   2. Segas novietotas uz Eiropaletēm (EPAL 800 x 1200), segu apjoms uz paletes iesaiņots plastikāta saiņojamā materiālā. Segu apjomam uz katras paletes ir jābūt nomarķētam un labi saskatāmam:      1. LVA (Latvijas ISO Country code);      2. Ražotāja nosaukums;      3. Izstrādājuma nosaukums;      4. Partijas numurs;      5. Izgatavošanas mēnesis un gads;      6. Segu skaits uz Eiropaletes. |
| 1. **UZGLABĀŠANAS UN GARANTIJAS PRASĪBAS** |
| * 1. Jaunai segai, uzglabājot to oriģinālajā iepakojumā, jāspēj saglabāt savas īpašības un funkcijas bez papildus apkopes vismaz 10 gadus kopš pieņemšanas brīža normālos noliktavas apstākļos. Normāla noliktavas temperatūra var variēt no + 5° līdz +25° C ar relatīvo gaisa mitrumu no 35 līdz 70 %.   2. Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi kopš preces pieņemšanas brīža. |

|  |
| --- |
| 1. **KVALITĀTES PRASĪBAS** |
| * 1. Kompresijas somas / maisiņa furnitūras un pamatmateriāla izturībai jābūt pietiekamai, lai tos būtu iespējams savilkt, tādā veidā samazinot segas apjomu.   2. Šuvumos nedrīkst rasties defekti: savilkumi vai caurcirtumi. Visu savienojošo šuvju galiem jābūt nostiprinātiem. Diegu galiem, nostiprinātiem un nogrieztiem. Nedrīkst būt netīrumi (putekļi, smiltis, šķidrumu, mikroorganismu radīti traipi), neparedzētu komponenšu atdalīšanās, nodilumi vai cita veida neregularitātes vai deformācijas.   3. Gatavā izstrādājuma kopšanas, izmēru stabilitātes, fizikāli mehāniskās ilgizturības un krāsojuma noturības īpašībām jāatbilst prasītajam kvalitātes līmenim visu paredzēto garantijas laiku.   4. Nekvalitatīvās preces nomaiņa jānodrošina ne ilgāk kā mēneša laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. |